|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Título componente** | **Acordeón** | |
| **Título** | **Procedimiento de desarmado y revisión** | |
| **Texto descriptivo** | Para desmontar y evaluar el estado de las juntas homocinéticas, es necesario seguir una serie de pasos que aseguren la correcta manipulación y conservación de sus componentes. | |
| **Título** | **Texto** | **Imagen de referencia (opcional)** |
| **Extracción del semieje** | Desconectarlo primero de la salida del diferencial y luego de la punta de eje de la rueda. |  |
| **Retiro del guardapolvo** | Extraer con cuidado para evitar daños en otros componentes. |  |
| **Limpieza de las piezas** | Usar un solvente adecuado y secar con un trapo limpio para inspeccionar el estado de las partes. |  |
| **Desmontaje del eje sólido** | Si el seguro es desmontable, retirarlo; si es de presión, golpear suavemente con un martillo de goma o plástico. |  |
| **Extracción de las bolas de acero** | Girar la canastilla hasta permitir la retirada de las bolas, una por una. |  |
| **Separación de la canastilla** | Buscar la posición en la que coincidan las ranuras de alojamiento para extraerla completamente. |  |
| **Engrase y rearmado** | Aplicar grasa grafitada de baja densidad y ensamblar en el orden inverso al desmontaje. |  |
| **Sustitución de guardapolvos y abrazaderas** | Se recomienda cambiarlas incluso si parecen en buen estado. Ajustar correctamente las abrazaderas para evitar fugas o movimientos indeseados. |  |