|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título componente** | **Rutas / Pasos** | | |
| **Título** | **Proceso de desmontaje y mantenimiento** | | |
| **Texto descriptivo** | Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de tricetas, se recomienda seguir estos pasos al realizar su mantenimiento o reemplazo: | | |
| **Nomenclatura** | **Título (cuando aplique)** | **Texto** | **Imagen (obligatorio)** |
| A | **Retiro del seguro** | Extraer el seguro alojado en el extremo del eje estriado. |  |
| B | **Limpieza de componentes** | Desmontar y limpiar cuidadosamente todas las piezas. |  |
| C | **Inspección de rodillos y manzanas** | Verificar el estado de los rodillos y las manzanas internas. |  |
| D | **Engrase de piezas** | Aplicar lubricante para asegurar un movimiento suave y sin fricción excesiva. |  |
| E | **Revisión y reemplazo del guardapolvo** | Sustituir el guardapolvo y las abrazaderas si es necesario. |  |