|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Título componente** | **Tarjetas** | |
| **Título** | Los semiejes de propulsión y tricetas | |
| **Texto descriptivo** | A pesar de sus beneficios, el uso de tricetas internas puede presentar ciertas limitaciones, especialmente si el vehículo experimenta modificaciones estructurales o desajustes en la alineación. | |
| **Variaciones en la altura del vehículo** | Puede afectar la alineación y provocar que el semieje se salga de su alojamiento interno. | <https://www.freepik.es/icono/rampa-coches_1967806#fromView=search&page=1&position=22&uuid=323ff1e3-06d8-42e1-9653-c31a7bd803bf> |
| **Modificaciones en el chasis o carrocería** | Pueden alterar la distancia entre la rueda y la manzana del diferencial, comprometiendo el funcionamiento del semieje. | <https://www.freepik.es/icono/rueda_13632397#fromView=search&page=1&position=66&uuid=f9da44e5-6a79-44ea-9b94-e36f2db1f33e> |
| **Mala alineación de las ruedas motrices** | Genera desplazamientos irregulares en la triceta, afectando su estabilidad y durabilidad. | <https://www.freepik.es/icono/correa-distribucion_465041#fromView=search&page=1&position=4&uuid=10e14a5c-2b8b-4dde-9a02-1ba133263869> |